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JIUTU翻板机

设备规格书 V1.0
	需方确认（客户）
	供方确认（玖途）

	【              】
	销售中心
	研发中心

	
	
	


设备规格书所示数据为通用机型规格/参数，若客户指定需求，双方沟通后附加《技术协议》，与规格书一并确认、生效。
1、 设备外观图














2、 设备配置清单

	NO
	货品名称
	货品型号
	数量
	单位
	备   注

	1
	贴膜机
	XHL615C
	1
	台
	总成设备

	2
	PLC
	
	1
	套
	控制装置

	3
	伺服驱动
	
	1
	套
	传动装置


3、 设备简介

本设备专门用于中尺寸触摸屏生产过程中，软膜对硬板、软膜对软膜的贴合；设备为中型机，高效稳定，贴合尺寸可达到320x450mm；采用自动化控制，贴合良率高、速度快、稳定性好。

4、 设备功能特点

· 设备采用铝合金、钣金结构机台

· 设备零部件选型材料、品牌优良，使用寿命长

· 设备治具平台用材料性能优良、不变形，设备精度不衰减

· 设备动作以控制轴为主，运行平稳、精度高

· 设备气动系统调压、节流，控制稳定、耗气量低

· 设备运动模块重复定位精度高，产品一致性好
· 设备控制系统抗干扰能力强，系统稳定、速度快、生产效率高
· 设备操作界面简捷、易懂
5、 设备CAD布局图
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6、 设备工艺流程图
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7、 设备功能结构图
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8、 设备规格参数

	机台规格

	1
	工作环境
	温度25± 5℃，湿度60±5%，洁净度1000等级

	2
	设备供电
	AC220V 50Hz

	3
	设备供气
	6～8 kg/cm2，接管￠10带快插

	4
	设备功率
	500w

	5
	设备耗气量
	120L/min

	6
	真空系统
	机台自带

	7
	控制系统
	PLC + 触摸屏

	8
	作业高度
	850±50mm

	9
	操作界面
	按钮操作面板+人机界面

	10
	设备外形尺寸
	L1550xW840xH1969mm


	11
	设备重量
	150Kg

	12
	机台颜色
	标配电脑白

	设备适用产品规格

	13
	适用产品
	15.6寸

	14
	有效贴合尺寸
	L450xW320mm

	15
	上平台尺寸
	L730xW430mm

	16
	下平台尺寸
	L610xW430mm

	17
	滚轮有效长度
	L=320mm

	18
	贴合有效行程
	450mm

	设备精度

	19
	控制轴重复定位精度
	±0.05mm

	20
	工作平台平面度
	0.20mm

	21
	设备重复精度
	±0.10mm

	22
	贴合精度
	±0.20mm（不含材料误差）

	设备规格参数

	23
	上平台真空孔
	10x10，￠0.8

	24
	网箱纱网
	200/300目，16-24N/cm，聚酯，白色

	25
	上平台控制方式
	气缸控制

	26
	下平台控制方式
	伺服电机控制

	27
	贴合出力范围
	≤30Kg

	28
	对位方式
	靠角定位

	29
	参数调试方法
	触摸屏参数设置界面修改数据

	30
	产品换线方法
	已有规格，切换时间小于15min；

新进规格，切换时间小于30min。

	31
	生产节拍
	6S(不含人工时间）

	安全防护

	32
	急停按钮
	按下急停后，人工解除故障后再释放急停，设备需重新找原点

	33
	电气保护
	电路配置短路保护；

功能上配置有真空检测等信号反馈。

	34
	安全标识
	AC30V以上、DC60V以上、240VA以上的位置；

表面温度超过50℃的位置；

机械性移动的位置

	除静电装置

	35
	离子风机
	可选配件

	36
	静电接地
	可选项


9、 主要零部件品牌

	序号
	名 称
	使用品牌
	可选品牌
	备 注

	1
	线性滑轨
	AOSK
	AOSK/HIWIN/PMI/CSK/THK或同等品牌
	

	2
	滚珠丝杠
	AOSK
	AOSK/TBI/HIWIN/THK或同等品牌
	

	3
	伺服电机
	信捷
	YASKAWA/Panasonic/雷赛/研控 /信捷/汇川或同等品牌
	

	6
	气动执行元件
	星辰
	SMC/MAXAIR/AirTAC/星辰或同等品牌
	

	7
	真空发生器
	默生
	施迈茨/piab/SMC/AIRBEST或同等品牌
	

	8
	触摸屏
	信捷
	Kinco/WEINVIEW或同等品牌
	

	9
	PLC
	信捷
	OMRON/Panasonic/ MITSUBISHI/KEYENCE或同等品牌
	

	10
	传感器
	华怡丰
	华怡丰/OMRON/Panasonic/KEYENCE/SICK/Leuze/Autonics或同等品牌
	

	11
	电气控制元件
	CHNT
	SCHNEIDER/CHNT或同等品牌
	

	
	
	明纬
	明纬、和泉或同等品牌
	

	12
	气动控制元件
	星辰
	星辰/SMC/CKD/FESTO或同等品牌
	


10、 设备随机物品和资料

	序号
	类 型
	项 目
	提供与否
	备 注

	1
	随机物品
	专用工具
	否
	

	2
	
	设备备件
	否
	提供备件清单、单独采购

	3
	
	设备易损件
	否
	提供易损件清单、单独采购

	4
	随机文件
	设备操作使用手册
	是
	纸质/电子版，含电气接线图

	5
	
	设备使用视频
	是
	设备操作、调试、产品换线


11、 售后服务

	1
	设备质保规定
	设备交货起，整机保质一年，并无期限售后服务；若设备被转卖，不在质保范围内。

	2
	免费质保部分
	正常使用条件下，由于加工制造不良引起的损坏，不限期免费服务。

	3
	付费服务部分
	真空泵、高速风机仅质保3个月，即超负荷使用造成的损坏时使用方须承担维修费用；

设备易损件，除品质问题外不在质保范围内。

	4
	免责事项
	因天灾等不可抗力导致的损害情况；

因贵公司改造导致故障的损害情况；

因使用不当、保养维护不良导致故障的损害情况；

包括生产保证在内的生产线停止、物损等二次损失的补偿；

设备试运行所需的材料相关费用。


12、 设备使用培训计划

	培训项目清单

	序号
	项目名称
	培训时间
	培训人数
	备注

	1
	设备使用操作
	使用操作
	30min
	2
	设备操作人员
工程（调试）
工艺（制程）
设备（管理）

	
	
	调试参数
	45min
	2
	

	
	
	产品换线
	30min
	2
	

	2
	安全注意事项
	15min
	全员
	

	3
	设备保养维护
	15min
	2
	设备（管理）

	4
	设备故障排除
	30min
	2
	工程（调试）
设备（管理）


13、 设备验收

设备进厂后，第一时间确认设备在构造、性能、精度、操作、安全等项目上满足了《设备规格书》和使用要求，再在贵公司检验人员在场的条件下逐一验收、生效。
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